**附件2**

|  |
| --- |
| **报价表** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| **综合单价** | **综合合价** | **供应商报价** |
| 1 | 人工铲除地面透水砖 | 吸水砖保留、堆放整齐 | m2 | 70 | 20 | 1400 |  |
| 2 | 机械铲除混泥土垫层 |  | m2 | 70 | 22 | 1540 |  |
| 3 | 机械开挖水管 |  | m | 26 | 25 | 650 |  |
| 4 | 更换PE给水管 | 110PE企标全新料承重16公斤 | m | 24 | 85 | 2040 |  |
| 5 | 更换PE给水管 | 90PE管PE企标全新料承重16公斤 | m | 24 | 68 | 1632 |  |
| 6 | 更换PE给水管 | 75PE管PE企标全新料承重16公斤 | m | 24 | 52 | 1248 |  |
| 7 | 更换PE给水管 | 63PE管PE企标全新料承重16公斤 | m | 24 | 35 | 840 |  |
| 8 | 增加截止阀 | 110 | 个 | 1 | 260 | 260 |  |
| 9 | 增加截止阀 | 90 | 个 | 1 | 200 | 200 |  |
| 10 | 增加截止阀 | 75 | 个 | 1 | 180 | 180 |  |
| 11 | 增加截止阀 | 63 | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
| 12 | 砖砌井 | 600\*600含粉刷、井盖 | 个 | 2 | 669 | 1338 |  |
| 13 | 管底砼垫层 | 100mm厚、800宽 | 米 | 24 | 70 | 1680 |  |
| 14 | 管壁护沙 |  | 米 | 24 | 60 | 1440 |  |
| 15 | 水管回填 |  | 米 | 26 | 32 | 832 |  |
| 16 | 地面浇灌砼垫层 | 100mm厚 | m2 | 70 | 40 | 2800 |  |
| 17 | 贴透水砖 | 含辅材沙子水泥人工 | m2 | 70 | 40 | 2800 |  |
| 18 | 建渣外运 |  | 项 | 1 | 800 | 800 |  |
| 19 | 前期抢修及检测费用 |  | 项 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 合 计 | 25000 |  |

注：以上报价包含人工费、施工设备费、清洁费和税费等所有费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

 年 月 日